# 当前位置首页 > 文章资讯

全部 文章资讯 Win7 32位 萝卜家园 深度技术 电脑公司 系统之家 雨林木风

# 雨林木风XP系统不能进行待机的解决方法

更新时间：2014-06-09 文章作者： 信息来源： 阅读次数：
次
有时候用电脑的时候，有点事情需要离开，可是又不想让电脑进行关机，很得到多用户都会选择让电脑系统处在待机状态，方便很多，不过在xp系统中，突然发现系统不能待机了该怎么解决？
第一，设备驱动器（如光驱）还在使用中，把光驱中的光碟取出。
第二，正在运行某个软件，或是某个驱动程序有兼容问题。在安装完新的操作系统之后，暂时不要安装其他软件和驱动程序，也不要进行任何的“优化”，马上检验是否能进入待机状态。如果是驱动程序的问题，不妨升级到最新版本。
第三，IDE控制器驱动程序出现问题。在安装完操作系统以后，立即安装主板驱动程序，这个驱动程序在主板附带的光盘中可以找到。尝试安装最新的主板驱动。
第四，硬盘本身就有问题。首先，运行“磁盘扫描程序”对硬盘进行全盘检查，运行防病毒软件检查系统。再者拔下电源线打开机箱，把除了主盘以外的硬盘、光驱、甚 至软驱数据传输线全部都拔下。如果问题还是不能解决，就让硬盘和光驱分别使用独立的数据线；检查硬盘和光驱跳线是否正确；确定数据线没有损坏并且紧密连接等等。
最后，如果硬盘或者光驱的型号比较早，可能是不能很好地支持高级待机模式，这时可以把CMOS中“Power Management Setup”内“ACPI Function”设置为“Enable”、“ACPI Suspend Type”设置为“S3（STR）”试试。

# 发表评论

# 最新列表

- 1. 妙用Win7系统任务栏提高工作效率
- 2. Windows7系统BitLocker功能给U盘加密的方法
- 3. Windows7系统安装Windows日历组件的方法
- 4. Win7开始搜索框不见了如何找回
- 5. 电脑系统无线信号显示红叉的解决办法分享
- 6. 雨林木风Win7系统回收站无法清空怎么办？

# 最热列表

- 1. Windows7系统BitLocker功能给U盘加密的方法
- 2. 妙用Win7系统任务栏提高工作效率
- 3. 电脑系统无线信号显示红叉的解决办法分享
- 4. 雨林木风XP系统欢迎屏幕由你做主
- 5. Windows7系统安装Windows日历组件的方法
- 6. 雨林木风XP系统蓝屏故障的分析与解答

统计代码放这里