# 当前位置首页 > 文章资讯

全部 文章资讯 Win7 32位 萝卜家园 深度技术 电脑公司 系统之家 雨林木风

# 电脑机箱不同声响来判定与解决问题的技巧

更新时间：2014-06-09 文章作者： 信息来源： 阅读次数：
次
给大家分享针对电脑机箱不同声响来判定与解决问题的技巧，让用户远离异响的烦恼。
1：当机箱发出“卡卡卡”或"嗡嗡嗡"的很大的声响时，一般情况下就是风扇的声音。解决方法：打开机箱检查风扇的螺丝是否有松动 检查风扇的运转是否变慢了；检查是否风扇里面的润滑油凝固了（冬季天气太冷会使润滑凝固）；或者是风扇没有润滑油；检查风扇是否使用久了出故障了，最好花个几十块钱买一个新的换上。
2：当机箱发出“刺啦刺啦”的声音时，如果是刚开机的时候发出的声音，那是因为硬盘在开机的时候读取硬盘的声音 那是正常的声响。但如果声音很大，那是硬盘的质量比较差的原因，质量差的硬盘声音都会比较大。如果你以前没有这么大的声响，而是后来才发生的这种异常声响，那是因为硬盘受到较大的碰撞而发生了稍微的物理性坏道，建议找专业人员进行检查 。
3：当机箱发出“嘀嘀嘀”的长音时，那是因为内存与内存插槽处接触不良而发出的问题，如果还出现蓝屏或者启动不了电脑，把内存拔起来后，用橡皮擦擦内存的金手指部分，然后再插进去，必要时清理一下内存的插槽。

# 发表评论

# 最新列表

- 1. 妙用Win7系统任务栏提高工作效率
- 2. Windows7系统BitLocker功能给U盘加密的方法
- 3. Windows7系统安装Windows日历组件的方法
- 4. Win7开始搜索框不见了如何找回
- 5. 电脑系统无线信号显示红叉的解决办法分享
- 6. 雨林木风Win7系统回收站无法清空怎么办？

# 最热列表

- 1. Windows7系统BitLocker功能给U盘加密的方法
- 2. 妙用Win7系统任务栏提高工作效率
- 3. 电脑系统无线信号显示红叉的解决办法分享
- 4. 雨林木风XP系统欢迎屏幕由你做主
- 5. Windows7系统安装Windows日历组件的方法
- 6. 雨林木风XP系统蓝屏故障的分析与解答

统计代码放这里